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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
· Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali  1:500, aktualna do celów projektowych
· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· Protokół z narady koordynacyjnej.
· Obowiązujące przepisy i normy.

3.  STAN ISTNIEJĄCY
Niniejsze opracowanie (kat. XXVI) obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej przebudowy kanalizacji deszczowej na obszarze przyległym do ul. 3 Maja w m. Dąbrowice na działkach wykazanych na stronie tytułowej.

4. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
Przebudowywaną kanalizację deszczową oraz odejście do wpustu projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U o sztywności SN8KN/m łączonych na uszczelki klasy S, o średnicy Ø200mm, odejście do wpustu o średnicy Ø160mm. Rury od projektowanej studni D6 do studni D9 należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu zabezpieczając wcześniej kanał folią budowlaną.
W ramach przebudowy odwodnienia projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z istniejącego w ulicy 3 Maja wpustu deszczowego do projektowanej studni D9. Studnię D9 projektuje się jako bezodpływową o średnicy Ø1500mm. Studnia D9 będzie gromadziła wody deszczowe, skąd wody odbierane będą na bieżąco  z przeznaczeniem gromadzenia i wykorzystania do podlewania zieleni gminnej.

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej to:
• Oszczędzamy pieniądze zużywając mniej wody wodociągowej, 
[bookmark: _GoBack]• Miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
• Aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej
• Dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu - do ponownego jej wykorzystania – mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.

Przed odprowadzeniem wód deszczowych do studni D9 poddane one zostaną oczyszczeniu w projektowanym separatorze lamelowym.
Parametry pracy projektowanego separatora charakteryzują następujące parametry: Qnom (NS) = 3 dm3/s - przepływ nominalny Qmax = 30 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie nominalnym. Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać Qmax.

W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
- kanał z rur Ø200mm – mb.   221,29
- odejście do istniejącego wpustu  z rur Ø160mm – mb.   1,50
- zabudowę ośmiu studni deszczowych przepływowych o średnicy Ø1000mm,
- zabudowę jednej studni deszczowej bezodpływowej Ø1500mm,
- zabudowę jednego separatora Ø1200mm. 
Początek formularza
Dół formularza
Studzienki kanalizacyjne projektuje się z kręgów żelbetonowych prefabrykowanych DN 1000 i 1500 w klasie min. B45. Studnie należy zakończyć pierścieniem odciążającym. Na studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne samopoziomujące z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodnie z normą PN-EN 124. Wpusty żeliwne klasy D400 mocowane w korpusie zawiasowo. 
Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei przejściowych. 
Po wprowadzeniu rurociągów należy wykonać w dnie studni kinety z betonu klasy min. B40 zgodnie z kierunkiem przepływu. Podłączenia kanałów do studni zaprojektowano oś w oś. W studniach wykonanych zgodnie z normą PN=92/B-10729 obsadzić stopnie żeliwne złazowe mijankowo lub klamry żeliwne powlekane PE w odstępach co 30 cm.
Zewnętrzne powierzchnie studni kanalizacyjnych po zamaltowaniu złączy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwą izolbetu lub innego środka do zasto-                              sowania na zimno. Dopuszcza się nie izolowanie zewnętrzne studni jeżeli ze względu na klasę betonu kręgi posiadają gwarancje szczelności i dostawca prefabrykatów tego nie wymaga.
Średnice studni projektowanych zostały opisane na profilach podłużnych kanałów.
Rzędne włazów należy dopasować do istniejących rzędnych. 
Kanalizację należy układać w wykopie otwartym na 10 cm warstwie podsypki piaskowej z ręcznym zagęszczeniem z uwględnieniem warstwy keramzytu zabezpieczając wcześniej kanał folią budowlaną.  Należy dokonać wymiany gruntu na piasek z jego zagęszczeniem do współczynnika 1,0 (osiągnięcie współczynnika 1,0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do głębokości 1,2 m mierząc od rzędnej docelowej terenu). Stopień zagęszczenia podsypki 0,98. 
Rzędne włączeń zostały naniesione w części rysunkowej dokumentacji.
Po realizacji dokonać inspekcji TV za pomocą kamery całego ciągu kanalizacji. Inspekcja TV winna stanowić jeden z dokumentów odbiorowych.

5. Roboty ziemne. 
Kanalizację należy ułożyć w wykopach otwartych na zagęszczonej podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy zagłębieniu kanalizacji w strefie nawodnionej należy się liczyć z koniecznością wykonania odwodnienia w dnie wykopu. Konieczne będzie wykonanie drenażu i okresowe odpompowywanie wody ze studni zbiorczych. Możliwe jest też zastosowanie igłofiltrów dla odwodnienia wykopów.
Metody wykonania robót – wykopu (mechaniczne, ręczne uzupełniające) powinny być dostosowane do głębokości wykopu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Roboty liniowe należy prowadzić w obudowie wykopu.
Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanalizacji powinien być wywieziony z uwagi na brak miejsca na wykonanie odkładu. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie wymaganiami „Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I, rozdz. IV – 1989r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jako montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg. dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie  niższym od rzędnej projektowanej o 0,10 m. W przypadku studni rzędną dna wykopu należy ustalać indywidualnie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie wymaganiami. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nie nawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie posypki o grubości 10 cm.
Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczenie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń – oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Obsypkę wykonać z jednoczesnym symetrycznym zagęszczeniem warstwami o grubości 15-20 cm. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. Obsypkę wykonać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
Dla odcinków przewodów zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wynosi 1,0 według zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypkę wykopu należy wykonać piaskiem z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości co 30 cm do rzędnej podbudowy drogi lub w przypadku wykonania wcześniejszego kanalizacji dla umożliwienia przejazdu tymczasowego do rzędnej terenu istniejącego.
W zakresie nowoprojektowanej kanalizacji dokonać całkowitej wymiany gruntu na piasek.
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu o 0,20m. Odcinki wypłycone należy ocieplić warstwą keramzytu zabezpieczając wcześniej kanał folią budowlaną. 

6. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami. 
Istniejące uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.
Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy wykonać ręcznie i pod nadzorem pracowników właścicieli-zarządców poszczególnych sieci, po ich uprzednim powiadomieniu.
Przewidziano i zaprojektowano przedmiotową inwestycję wg. lokalizacji przedstawionej w części graficznej projektu.

Wytyczne realizacyjne z narady koordynacyjnej – warunki bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA: 
1. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli nN 0,4kV . Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Zachować odległość pionową między ist. linią kablową, a proj. siecią nie mniejszą niż wymagana normą N-SEP-E-004. 
2. W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA. 
3. Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla linii nn 0,4kV) w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarządzania Eksploatacją, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energaoperator.pl 
4. Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. 1,5m: - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawczej, oraz zabezpieczyć proj. sieć. 
5. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji. 6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.  
8. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne. 
9. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca

7. PRÓBA CIŚNIENIOWA 
Próbę ciśnieniową sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowaną sieć należy zasypać 30 cm warstwą piasku, miejsca połączeń i i uzbrojenie sieci pozostawić odkryte. Tak przygotowane odcinki poddać próbie wodnej na ciśnienie nie mniejsze niż 10 kPa i nie większe niż 50 kPa. Po wypełnieniu przewodu i studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego pozostawić odcinek na 1h w celu stabilizacji. Czas badania 30 min. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania nie przekracza 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Dla niniejszej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną, która wg. par. 4.3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych.
Natomiast warunki gruntowe określono jako proste – wg par 4.2 pkt 1 ww. rozporządzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Zalecenia:
- w przypadku układania rurociągów w obrębie gruntów spoistych w stanie plastycznym, zaleca się wzmocnić podłoże warstwą tłucznia,
- przy układaniu sieci w obrębie luźnych piasków dno wykopu zaleca się dogęścić zagęszczarką wibracyjną. Grunty organiczne zalegające w poziomie posadawiania należy wymienić,
- na odcinkach, gdzie sieć układana będzie w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych, a miąższość warstwy wodonośnej występującej powyżej jest niewielka, odwodnienie można prowadzić za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na pozostałych odcinkach zaleca się prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych,
- w celu ograniczenia negatywnego wpływu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace ziemne powinny być prowadzone w okresie o niskim stanie wód podziemnych.
Odwodnienie powinno być prowadzone krótkimi odcinkami w celu uniknięcia długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów ułożonych dwustronnie w odległości max. Co 2,0m. Każdorazowo sposób odwodnienia należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo – wodnych i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru oraz inwestorem, Zrzut wody przewidziano do istniejących rowów przydrożnych z użyciem rurociągów tymczasowych.

9. WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
Roboty budowlane zorganizować tak, aby nie powodować nadmiernego zanieczyszczenia środowiska w zakresie hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, odpadów itp. Podczas przestojów sprzęt mechaniczny powinien mieć wyłączone silniki spalinowe. Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą sukcesywnie usuwane. Odpadem będzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, który będzie wywieziony na składowisko odpadów. W trakcie realizacji zadania mogą powstać inne odpady, typu opakowania po materiałach, elementy drewniane, metalowe, inne.
Ww. odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i będą wywożone na składowisko odpadów. Odpady winny być segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.
Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz na zdrowie ludzi. 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na obiekty sąsiednie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY
1) sieć należy wykonać zgodnie z projektem oraz z :
- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”
-  wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez producenta rur,
- instrukcją wykonywania robót ziemnych przy montażu rurociągów, opracowaną przez producenta rur,
- przywołanymi normami,
2) projektem organizacji robót, obejmujący min. urządzenie placu budowy, zaplecza budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – opracowuje Wykonawca robót we własnym zakresie,
3) wykonawca musi dostarczyć atesty i aprobaty na zastosowane rury i kształtki.

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.               
- kanał z rur PVC – U SN8KN/m Ø200mm – mb.   221,29
- odejście do istniejącego wpustu  z rur SN8KN/m Ø160mm – mb.   1,50
- zabudowa 8 studni deszczowych przepływowych o średnicy Ø1000mm,
- zabudowa 1 studni deszczowej bezodpływowej Ø1500mm,
- zabudowa 1 separatora Ø1200mm. 
UWAGA:
Budowę sieci realizować pod nadzorem przedstawiciela Inwestora
Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przewodu.

KLAUZULA PROJEKTOWA

Poszczególne produkty wymienione lub użyte w dokumentacji zostały przyjęte w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki i parametrów technicznych jakie winny spełniać projektowane rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.
Nie jest możliwe przeprowadzenie niezbędnych obliczeń i sprawdzeń, czy przyjęte rozwiązania 
projektowe spełniają obowiązujące przepisy i normy, bez przyjęcia konkretnych wartości parametrycznych, którymi charakteryzują się istniejące, certyfikowane, dostępne na rynku budowlanym materiały i technologie.
Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urządzenia, instalacje i materiały konkretnych 
producentów należy traktować wyłącznie jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia oraz do oceny rozwiązań równoważnych.

Dla wszystkich użytych w projekcie wyrobów dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
Równoważność to rozwiązania (materiałowe, technologiczne i użytkowe), które nie są identyczne z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska efekt inwestycyjny w pełni odpowiadający jego potrzebom, celowi zamówienia oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. 
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2008r. 
sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z którym pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby ją pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia.
Równoważny produkt nie musi posiadać cech identycznych z produktem wskazanym w dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/08)

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, a wyłącznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, na podstawie określonych parametrów technicznych i użytkowych.
Rozwiązania równoważne są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymagań technologicznych, wydajnościowych i funkcjonalno-użytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawą do oceny równoważności zaproponowanych produktów / urządzeń / towarów/ jest porównanie parametrów technicznych, materiałowych, jakościowych oraz kryteriów stosowania i wymagań użytkowych podanych w dokumentacji projektowej.
Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich zgodności z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod względem:
• gabarytów budowlanych i konstrukcyjnych;
• przeznaczenia i charakteru użytkowego;
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału);
• parametrów technicznych (wydajność, izolacyjność, odporność, wytrzymałość, trwałość, etc.);
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.

Na etapie składania oferty wykonawca / oferent ma obowiązek zapoznania się z całą dokumentacją projektową. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań w niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowiązany jest wystąpić do jednostki projektowania za pośrednictwem Inwestora o złożenie wyjaśnień.

Wszystkie produkty równoważne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji inwestycji muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora oraz posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów, w szczególności aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych materiałów i urządzeń, potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, które należy dostarczyć wraz z autoryzacją producenta.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający posiądzie wiedzę, że przewidziany w ofercie wykonawcy wyrób lub urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca będzie obowiązany zastosować materiały i technologie zgodnie z dokumentacją projektową.
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Płock, dnia 24.11.2022r.
Roman Garwacki 
ul. Batalionów Chłopskich 3/34
09-400 Płock
Oświadczenie
 
W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że Projekt techniczny pod nazwą:

Przebudowa kanalizacji deszczowej  
zlokalizowanej w miejscowości:
Jednostka ewidencyjna 100203_2 - Dąbrowice
obręb 100203_2.0003 -  Dąbrowice
na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: 367/2, 1247, 1255
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
	
……………………………………….
(pieczęć i podpis)
















INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSSTWA I ZDROWIA LUDZI


OBIEKT                           Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w miejscowości Dąbrowice






INWESTOR                  Gmina Dąbrowice

Adres inwestycji: ul. 3 Maja
Obręb: Dąbrowice
Jednostka ewidencyjna: Dąbrowice 
Działka nr ewid.: 367/2, 1247, 1255



PROJEKTANT         inż. ROMAN GARWACKI – instalacje sanitarne
                                   upr. bud. Nr.10/81













LISTOPAD 2022R.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Ustawa „Prawo budowlane”
b) Przepisy bhp branżowe
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w miejscowości Dąbrowice
3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
3.1 Zakres robót
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych w terenie działek 367/2, 1247, 1255
Wykaz istniejących obiektów budowlanych - infrastruktura podziemna i naziemna istniejąca.
3.2 Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
Elementem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w obrębie planowanej inwestycji będzie prowadzenie prac w sąsiedztwie istniejącej sieci energetycznej,  wodociągowej i teletechnicznej.
3.3 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Projektowana inwestycja będzie polegała na przebudowie kanalizacji deszczowej. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie w/w kanalizacji wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów bhp i odnoszą się do wszystkich operacji składających się na całość wykonawstwa.
Podstawowymi operacjami przy budowie przyłączy będą;
1. Roboty ziemne (wykopy, przewierty sterowane, zasypka, obudowa ścian, odwodnienie wykopów)
2. Roboty przygotowawcze do montażu i układania rur (ustawiania urządzeń do wykonania przewiertu, wykonanie złączy)
3. Roboty montażowe (układanie rur w wykopie na przygotowanym podłożu, wykonanie przewiertu, wykonanie złączy)
4. Transport i składowanie (załadowanie i rozładowanie sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotowego zadania)
        
ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH NA PRZEDMIOTOWEJ BUDOWIE
a. Na przedmiotowej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:
- koparki
- samochody wywrotki
- elektonarzędzia, zgrzewarki
- betoniarki
- maszyny do obróbki drewna 
- maszyny do obróbki stali
b.   Wykaz przedmiotów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano - montażowo -                        instalacyjnych i przepisów związanych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca                               1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia                                                                                                                                                                           28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót drogowych i mostowych
3.4 Instruktaż BHP pracowników
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych, należy przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót obowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Należy też zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i urządzeń które będą obsługiwać.
3.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z               
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót ziemnych należy zapewnić zgodnie z rozdz. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane  Dz. U. z 2003 poz. 1333 z późn. zmianami )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz.1126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr. 47 poz. 401)
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