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LISTOPAD 2022R.
1. Zakres oraz kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Oczyszczenie i przygotowanie terenu:
- zabezpieczenie przesunięć obiektów i urządzeń  w terenie, takich jak istniejące nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, słupy itp.
- przygotowanie miejsc do składowania ziemi wybranej z wykopu i piasku do zasypki
- przygotowanie miejsc do składowania rurociągów i armatury
Roboty drogowe i ziemne:
- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodetę,
- wykonanie wykopów pod rurociąg sprzętem specjalistycznym – koparki o odpowiedniej szerokości łyżki oraz ręcznie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich właścicieli bądź użytkowników
- wykonanie podsypki z piasku
- montaż rurociągów i armatury
- posadowienie studni
- obsypanie piaskiem ułożonych przewodów
- wykonanie próby szczelności 
- zasypanie wykopu piaskiem
- odtworzenie nawierzchni
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejące uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.
[bookmark: _GoBack]Dz. nr 367/2, 1255 – działki gminne, dz. nr 1247 – prywatna nieruchomość.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w obrębie planowanej inwestycji będzie prowadzenie prac w sąsiedztwie istniejącej sieci energetycznej,  wodociągowej i teletechnicznej.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
W trakcie wykonywania prac montażowych mogą wystąpić zagrożenia przy zbliżeniu do istniejących przewodów energetycznych. Głębokość wykopów – 0,58 – 1,23m. Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowanie, mechanicznie przy pomocy koparki. Należy zachować bezpieczną odległość od pracującego sprzętu – nie przechodzić pod pracującą łyżką koparki. Ziemię z wykopów wywieźć. Ograniczyć ruch środków transportowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu – 0,6m od krawędzi wykopu, unikać składowania i obciążeń. Dla bezpieczeństwa dla zejścia i wyjścia należy przewidzieć drabinki lub schodki drewniane.

5.Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:
- instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
- sposoby postępowania pracowników w trakcie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.:
Praca urządzeń mechanicznych, sposób postępowania w sytuacji, gdy należy natychmiastowo odciąć zasileń w media – elektryczne, wodociągowe itp.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym w wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Teren budowy należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. Ponieważ roboty będą wykonywane częściowo w pasie drogowym, niezbędne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z właścicielem drogi.
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komórkowy.
Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodów dostawczych, pracowników, ewentualnie podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii, bądź innych zagrożeń. 
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji.
Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.
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