Przedmiar robót
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	
	    Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze

	1
	
	Roboty przygotowawcze

	1.
d1
	KNR-W 2-01
0113-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg e terenie równinnym
	km
	
	

	
	
	
	km
	1 059,19
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 059,19

	2
	
	Droga od km 0 + 000 do km 1 + 059,19

	2.1
	
	Pobocze – roboty ziemne

	2
d.2.1
	KNR 2-01
0206-05
0214-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	
	

	
	
	1588,68 * 0,15
	m3
	238,302
	

	
	
	
	
	RAZEM
	238,302

	2.2
	
	Pobocze - warstwy konstrukcyjne

	3
d.2.2
	KNR 2-31
0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	
	

	
	
	1588,68
	m2
	1 588,680
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 588,680

	4
d.2.2
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	

	
	
	
	m2
	1 588,680
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 588,680

	2.3
	
	Nakładka – nawierzchnia bitumiczna

	5
d.2.3
	KNR AT-04
0105-03
	Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonane na zimno – przyjęto 20% powierzchni
	m2
	
	

	
	
	3858,46 * 0,20
	m2
	771,692
	

	
	
	
	
	RAZEM
	771,692

	6
d.2.3
	KNNR 6 
1005-06
	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460

	7
d.2.3
	KNNR 6
1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460

	8
d.2.3
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
	Warstwa ścieralna grubości 4cm, AC11S
	m2
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460





	Lp.
	Opis
	j.m.
	Ilość

	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mariopol

	1.
	Roboty przygotowawcze - podbudowa

	1.1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechaniczne
	m2
	520

	1.2.
	Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0- 63 warstwa po zagęszczeniu 18 cm
	m3
	93,6

	2.
	Nawierzchnia

	2.1.
	Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	1 040,00

	2.2.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca 5 cm po zagęszczeniu
	m3
	26,00

	2.3.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu 
	m3
	20,08

	3.
	[bookmark: _GoBack]Pobocza

	3.1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie
	m2
	138,05

	3.2.
	Konstrukcja nawierzchni pobocza – nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 0- 31,5 – warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm
	m3
	20,70
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Przedmiar robó t  

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m.  Poszcz.  Razem  

       Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze  

1   Roboty przygotowawcze  

1.   d 1  KNR - W   2 - 01   0113 - 03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  ziemnych  –   trasa  dróg e terenie równinnym  km    

   km  1   059,19   

    RAZEM  1   059,19  

2   Droga od km 0   +   000 do km 1 +   059,19  

2.1   Pobocze  –   roboty  ziemne  

2   d.2.1  KNR 2 - 01   0206 - 05   0214 - 03  Roboty ziemne wykonywane koparkami  podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w  g runcie kat. IV z transportem urobku  samochodami samowyładowczymi na  odległość 10 km  m 3    

  1588,68 * 0,15  m 3  238,302   

    RAZEM  238,302  

2.2   Pobocze   -   warstwy konstrukcyjne  

3   d.2.2  KNR 2 - 31   0103 - 04  Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni w  gruncie kat. I - IV  m 2    

  1588,68  m 2  1   588,680   

    RAZEM  1   588,680  

4   d.2.2  KNR 2 - 31   0114 - 07   0114 - 08  Podbudowa z kruszywa łamanego  –   warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm  m 2    

   m 2  1   588,680   

    RAZEM  1   588,680  

2.3   Nakładka  –   nawierzchnia  bitumiczna  

5   d.2.3  KNR AT - 04   0105 - 03  Naprawy nawierzchni bitumicznych  wykonane na z imno  –   przyjęto  20%  powierzchni  m 2    

  3858,46 * 0,20  m 2  771,692   

    RAZEM  771,692  

6   d.2.3  KNNR 6    1005 - 06  Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni  drogowych bitumicznych  m 2    

  3858,46  m 2  3   858, 460   

    RAZEM  3   858, 460  

7   d.2.3  KNNR 6   1005 - 07  Skropienie asfaltem nawierz ch ni drogowych  m 2    

  3858,46  m 2  3   858, 4 60   

    RAZEM  3   858, 460  

8   d.2.3  KNR 2 - 31   0310 - 05   0310 - 06  Warstwa ścieralna grubości 4cm, AC11S  m 2    

  3858,46  m 2  3   858, 460   

    RAZEM  3   858, 460  

     

