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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem
	Cena netto
	Cena brutto

	
	    Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze
	
	

	1
	
	Roboty przygotowawcze
	
	

	1.
d1
	KNR-W 2-01
0113-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg e terenie równinnym
	km
	
	
	
	

	
	
	
	km
	1 059,19
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 059,19
	
	

	2
	
	Droga od km 0 + 000 do km 1 + 059,19
	
	

	2.1
	
	Pobocze – roboty ziemne
	
	

	2
d.2.1
	KNR 2-01
0206-05
0214-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	
	
	
	

	
	
	1588,68 * 0,15
	m3
	238,302
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	238,302
	
	

	2.2
	
	Pobocze - warstwy konstrukcyjne
	
	

	3
d.2.2
	KNR 2-31
0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	
	
	
	

	
	
	1588,68
	m2
	1 588,680
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 588,680
	
	

	4
d.2.2
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	
	
	

	
	
	
	m2
	1 588,680
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 588,680
	
	

	2.3
	
	Nakładka – nawierzchnia bitumiczna
	
	

	5
d.2.3
	KNR AT-04
0105-03
	Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonane na zimno – przyjęto 20% powierzchni
	m2
	
	
	
	

	
	
	3858,46 * 0,20
	m2
	771,692
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	771,692
	
	

	6
d.2.3
	KNNR 6 
1005-06
	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	
	
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460
	
	

	7
d.2.3
	KNNR 6
1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	
	
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460
	
	

	8
d.2.3
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
	Warstwa ścieralna grubości 4cm, AC11S
	m2
	
	
	
	

	
	
	3858,46
	m2
	3 858,460
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 858,460
	
	





	Lp.
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mariopol
	
	

	1.
	Roboty przygotowawcze - podbudowa
	
	

	1.1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechaniczne
	m2
	520
	
	

	1.2.
	Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0- 63 warstwa po zagęszczeniu 18 cm
	m3
	93,6
	
	

	2.
	Nawierzchnia
	
	

	2.1.
	Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	1 040,00
	
	

	2.2.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca 5 cm po zagęszczeniu
	m3
	26,00
	
	

	2.3.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu 
	m3
	20,08
	
	

	3.
	Pobocza
	
	

	3.1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie
	m2
	138,05
	
	

	3.2.
	Konstrukcja nawierzchni pobocza – nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 0- 31,5 – warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm
	m3
	20,70
	
	



