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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


Opis Przedmiotu Zamówienia

	Lp.
	Nazwa
	Parametry min.
	Ilość

	1
	Komputerowa jednostka centralna all-in-one ze wzmaczniaczem audio
	Zestaw powinien zawierać:
1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie Rack 19", zawierającą:
- złącze w standardzie OPS,
- procesor o wyniku w testach PassMark minimum 8500 punktów (np. Intel Core i3-10100 3,60 GHz (4,30 GHz Turbo / 4 rdzenie / 8 wątków / 6 MB Smart Cache),
- pamięć 4GB DDR4 SODIMM 2400 Mhz,
- wolny slot pamięci RAM,
- dysk 128GB SSD (wsparcie dla M.2 PCIeNVMe / M.2 SATA / MAX 2 TB),
- napęd DVD,
- WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny,
- wzmacniacz stereofoniczny 2x40W,
- sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego,
- zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami 
   wg opisu funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów:
    - niezależnie siły głosu każdego ucznia,
    - siły głosu nauczyciela,
    - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio,
    - siły dźwięku z głośników,
    - barwy dźwięku z głośników,
    - siły dźwięku nagrywania.

oraz oprogramowanie:
- system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny
- oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami:
    - dwuścieżkowej rejestracji dźwiękuumożliwiającą obsługę funkcji z Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software)
    - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych,
umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni”

Złącza jednostki centralnej:
- 2 złącza HDMI
- 1 złącze DisplayPort,
- 8 wolnych złącz USB,
- złącze LAN,
- 32 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich,
- 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela,
- 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela,
- 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku,
- złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego,
- 2 wyjścia audio do nagrywania,
- 2 wyjścia głośnikowe do głośników 4-16 ohm.
Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń).

Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym.
Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC. 


2. Klawiatura, mysz.

Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software)
Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego.
 - Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych.
 - Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku.
 - 10 zakładek wyodrębniających część zapisu.
 - Wybór prędkości odtwarzania.
 - Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem.
 - Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach.

FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI
Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym.

Realizowane funkcje: 
- Tworzenie list uczniów.
- Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV).
- Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska.
- Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk.
- Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia.
- Timer odmierzający czas pracy.
- Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas.
- Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich.
- Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio.
- Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio.
- Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących).
- Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku.
- Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania.

Tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop).
- Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (16 grup).
- Dowolne zestawianie uczniów w pary (16 par).
- Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie,
- Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo,
- Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym.
- Możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy).
- Niezależna praca w zestawionych grupach.
- Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki.
- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy.
- Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup.
- Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki.
- Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu.
- Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów.
- Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.
Przykładowe możliwości pracy z uczniami:
- Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą.
- Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio.
- Podział uczniów na dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają).
- Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału.
- Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy.
- Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą.

DODATKOWE FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI
Realizowane dodatkowe funkcje:
- cyfrową regulację głośności słuchawek z pulpitu ucznia
- zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela,
- zaznaczenie na liście ucznia osób niedowidzących. Testy dla danego ucznia będą odbywać się ze wspomaganiem lektora.
- tryb pracy test/quiz.

Aplikacja służąca do przeprowadzania testów z wykorzystaniem pulpitu ucznia - realizowane funkcje:
- szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi dla dwóch grup (stanowisk nieparzystych i parzystych),
- możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej,
- 5 wariantów odpowiedzi, nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe,
- korekta odpowiedzi, zaznaczenie opcji daje możliwość poprawienia odpowiedzi przez ucznia w trakcie testu,
- automatyczny import listy uczniów, 
- podgląd odpowiedzi wysyłanych podczas testu,
- możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze i odtworzenie go w docelowym urządzeniu,
- ręczne lub automatyczne przełączanie pytań w ustalonym wcześniej interwale czasowym,
- tabela wyników z możliwością sortowania wg. listy uczniów lub sumy punktów wszystkich pytań (ranking),
- możliwość zapisania wyników,
- możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze,
- określenie dodatkowego czasu na odpowiedź dla osób niedowidzących.

Wymagania dodatkowe
Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać:
- przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne
   (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego),
- aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni.

Certyfikat CE.
Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię.
Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny.
Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni.

Wymagania serwisowe:
- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia,
- usługi świadczone u klienta.

	1

	2
	Oprogramowanie Win10pro lub pokrewne wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową
	
	1
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	Monitor dotykowy wraz z uchwytem  
	Monitor:
Przekątna ekranu min. 23”
Ekran dotykowy
Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
Format obrazu: 16:9
Jasność: min. 200 cdm² z panelem dotykowym
Kontrast statyczny: min. 3000:1
Czas reakcji: min. 5ms
Odświeżanie 60Hz
Kąty widzenia 178° x 178°
Ekran dotykowy
Punkty dotykowe 10
Przepuszczalność światła: min. 85%
Technologia dotykowa: pojemnościowa
Twardość szkła: 7H
Porty Video: min. DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1
Głośniki wbudowane
Standard VESA 100 x 100mm
Gwarancja min.3 lata

Uchwyt:
Typ: uchwyt ze sprężyną gazową
Ilość ekranów: 1
Mocowanie: boczne lub od spodu
Wielkość ekranu:	10'' - 27''
Regulacja wysokości: 0 - 410mm
Rotacja ekranu: PIVOT 90°
Pochył: -85° - 15°
Obrót: 360°
Waga max.: 5kg / monitor
VESA min.: 75 x 75mm
VESA max.: 100 x 100mm
	1

	4
	Stanowiska uczniowskie tj. panele dotykowe oraztablety
	Pulpit dotykowy:
Dotykowy pulpit nie posiadający ruchomych elementów, montowany w blacie biurka uczniowskiego i umożliwiający:
- cyfrową regulację głośności słuchawek,
- zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela,
- możliwość wyłączenia przez nauczyciela dostępu do regulacji głośności przez ucznia indywidualnie lub globalnie,
- gniazdo DIN do podłączenia słuchawek z mikrofonem,
- wejście audio (jack) do odsłuchu dźwięku z podłączonego źródła - np. rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera,
- wyjście audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na podłączonym rejestratorze - np. komputerze,
- wskaźnik poziomu głośności słuchawek,
- wskażnik LED zgłoszenia, sygnalizuje naciśnięcie przycisku,
- wskaźnik LED podsłuchu, sygnalizuje o włączonym podsłuchu ucznia, sygnalizacja jest możliwa do wyłączenia przez nauczyciela,
- wskaźnik LED grupy, sygnalizuje dołączenie ucznia do grupy, w trybie pracy Quiz spełnia funkcję sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych.

Wskaźniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obsługi testów:
- wskaźnik LED grupy, sygnalizuje kolorem przyporządkowanie do grupy: niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste,
- 5 wielokolorowych przycisków wariantówodpowiedzi, które jednocześnie sygnalizują zmianą koloru wybranie odpowiedzi.

Dodatkowe funkcje wspomagania osób niedowidzących (wymaga rejestratora 24-kanałowego):
- powtórzenie pytania i wariantów odpowiedzi przez lektora ("łapka")
- zatwierdzenie odpowiedzi poprzez podwójne dotknięcie pola wariantu (A-E) eliminujący przypadkowe zaznaczenie:
   - pierwsze - czyta dany wariant odpowiedzi
   - drugie - lektor czyta "zaznaczono" albo "odznaczono"

Pulpit zawiera punkty orientacyjne dla lokalizacji pól dotykowo-funkcyjnych.

Pulpit umożliwia podłączenie zestawu dla niedosłyszących (pętla, mikrofon).

Tablet:
Przekątna: 7”
Rozdzielczość min. 1024x600, IPS
Pamięć Ram min. 1GB
System operacyjny: nie starszy niż Android 9.0 lub równoważny
Komunikacja Wifi, Bluetooth 4.0, Moduł GPS
	24
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	Słuchawki i głośniki
	Słuchawki z mikrofonem 24 szt.
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE.
 Parametry mikrofonu: 
   - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą czułością ze wszystkich kierunków,
   - pasmo przenoszenia 30-16000Hz,
   - impedancja  1,8 kΩ,
   - czułość -48 ±3 dB.
 Parametry słuchawek:
    - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW,
    - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz,
    - impedancja 2 x 32 Ω,
    - czułość  >98 dB.
Gwarancja: 5 lat

Głośnik do zabudowy w biurku nauczyciela - 1 szt:
2-drożny głośnik współosiowy o parametrach:
 - minimalna moc max. 80W,
 - pasmo przenoszenia 100–20000Hz,
 - średnica minimum 16cm,
 - sprawność min. 88dB/1W/1M.
Gwarancja: 5 lat

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem dla nauczyciela - 1 szt
Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach:
- umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi słuchawkami przewodowymi oraz przełączenie z poziomu oprogramowania,
- zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za pomocą jednego przycisku na słuchawkach,
- regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym,
- wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci diody LED informującej o stanie połączenia,
- sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie głośności, wyciszeniu mikrofonu,
- aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa, 
- ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą,
- automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię. 
- regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do głowy,
- praca z transmisją DECT,
- zasięg transmisji bezprzewodowej do 120 metrów między bazą i zestawem słuchawkowym, 
- bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemności 295 mA/h,
- trwałość baterii minimum 1000 cykli ładowania,
- czas rozmowy na baterii do 8 godzin,
- czas czuwania na baterii co najmniej 33 godziny,
- czas ładowania baterii: 
   - ładowanie do 20% poniżej 20 minut,
   - ładowanie do 50% poniżej 45 minut,
   - pełne naładowanie poniżej 3 godzin.
	1 kpl
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	Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania 
	Tablet – 1 szt
Min: 10 ‘’
System Android min. 9.0 lub równoważny
Min. 4 GB Pamięci RAM
Min. 32 GB pamięci wbudowanej
Rozdzielczość min 1920x1080
Procesor: min. 8 rdzeni, taktowanie min. 1,5 GHz
Komunikacja: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Moduł GPS

Router – 1 szt
Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz
Interfejs: 4 porty LAN 10/100Mb/s
1 port WAN 10/100Mb/s
Standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Złącze anteny zewnętrznej: 2*5dBi, zintegrowana, dookólna
Zabezpieczenia sieciowe: 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Funkcje: Przycisk QSS, Reset
	1 kpl.
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	Zestaw projekcyjny (ekran + pilot, mocowanie, oprogramowanie, rzutnik)
	Zestaw wraz z usługą montażu

Parametry projektora:
Technologia wyświetlania: 3LCD
Rozdzielczość: FullHD
Jasność: min. 3200 ANSI
Kontrast statyczny: min. 16 000:1
Zoom: Automatyczny (cyfrowy)
Automatyczne ustawianie ostrości
Minimalna przekątna obrazu: 30 ''
Maksymalna przekątna obrazu: 386 ''
Proporcje obrazu: 16:9
Ilość kolorów: 1,07 mld
Trwałość źródła światła: min. 5800 h
Trwałość źródła światła w trybie ECO: min. 11000 h
Porty: min. 1 x 3,5 mm minijack,  1 x HDMI, 1 x USB (Type B), 1 x USB 2.0
Poziom hałasu: max. 38 dB
kolor: biały
Waga do 3kg
gwarancja: projektor min. 24miesiące  /  lampa: min. 36 miesiące lub min 2800 h

Ramię do projektora:
Rodzaj: Sufitowy / uniwersalny do projektorów
Obciążenie (maks.): 15 kg
Regulacja w pionie: 30 °
Regulacja w poziomie: 360 °
Regulacja wysięgu: 50-70 cm
Materiał: Aluminium / stal
System prowadzenia kabli: Tak
Kolor: Biały
Waga: maks. 2.8 kg

Ekran projekcyjny:
Rodzaj ekranu: Rozwijany elektrycznie
Montaż: Ścienny / sufitowy (możliwość zabudowy w suficie)
Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna:  131 ''
Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm
Wymiary obrazu: 290 x 163 cm
Rodzaj powierzchni: matowa
Kolor powierzchni: biały
Projekcja : Przednia
Sterowanie: bezprzewodowe (pilot w zestawie)
	1
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	Interaktywna ściana
	Ekran projekcyjny wyświetlający obraz o przekątnej min. 80 cali
Odtwarzanie filmów, zdjęć, prezentacji
Ekran gry - mobilny, składany
Projektor ultrakrótkoogniskowy o jasności min. 3400 AL
Wbudowane nagłośnienie 
Wbudowany komputer 
Łączność WIFI
Zestaw precyzyjnych czujników lokalizujących uderzenia piłek jak i położenie pisaka interaktywnego
Min. 50 piłeczek + pojemnik
Klawiatura bezprzewodowa wraz z touchpadem
Pisak interaktywny wraz z uchwytem
Port USB

W zestawie:
Oprogramowanie do nauki programowania 
Zestaw min. 10 gier zręcznościowych, Zestaw min. 7 gier edukacyjnych, Zestaw min. 3 gier 3D, Zestaw min. 2 gier dla małych artystów,  Zestaw min. 4 sportowych, Zestaw min. 2 gier tematycznych, Zestaw min. 20 quizów edukacyjnych
Aplikacje edukacyjne
quizy edukacyjne z zakresu: matematyki, j.angielskiego, j.niemieckiego, kolorów i dopasowania kształtów
	1
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	Tablica interaktywna dotykowa
	Tablica wraz z montażem
Technologia dotyku
Pozycjonowanie: Technologia pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii
Precyzja dotyku:< 1mm
Obsługa dotyku: palec, pisak, wskaźnik, dowolny nieprzezroczysty obiekt
Obszar interaktywny	
Szer./wys. [cm]: co najmniej 195,0 x 116,0
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm]/["]minimum 227,0/89"
Wymiar zewnętrzny: min. szer. 206,0 x wys. 124,0 / max. szer. 209,0 x wys. 127,0
Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm]:	minimum 240,0
Format: 16:9	
Powierzchnia tablicy: Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, powierzchnia matowa, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych, powierzchnia antyrefleksyjna, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora	
Funkcje dodatkowe
· 10 touch - sterowanie min. 10 aktywnymi punktami na obszarze interaktywnym tablicy możliwość jednoczesnego kreślenia/rysowania min. 10 linii,  umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom jednocześnie bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref	
· Plug and play - podłącz i działaj tablica interaktywna po podłączeniu do komputera jest aktywna, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników	
· Multi gesture - funkcja rozpoznawania gestów umożliwiająca kontrolowanie interfejsów graficznych więcej niż dwoma palcami jednocześnie	
· Naklejane, programowalne przyciski - naklejane, programowalne przyciski z możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do tych przycisków	
Dołączone akcesoria	
· Półka na pisaki	
· zestaw montażowy	
· 2 pisaki	
· kabel USB	
· 2 naklejane paski z przyciskami do przypisania minimum 13 funkcji	
Oprogramowanie interaktywne	
· możliwość wstawiania i edycji tabeli z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego
· interaktywne przyrządy kreślarskie min. cyrkiel,  linijka, kątomierz, ekierka	
· możliwość wstawiania plików flash, plików video, plików audio	
· funkcja tworzenia biblioteki zasobów edukacyjnych	
· nagrywanie czynności wykonywanych na stronie do tworzenia zawartości interaktywnej/edukacyjnej, z możliwością odtworzenia, pauzy lub zatrzymania nagrywania oraz z opcją zapisu w pamięci urządzenia	
· możliwość personalizowania paska narzędzi z funkcją dodawania i usuwania najpotrzebniejszych funkcji do paska narzędzi 
· narzędzie do wstawiania tekstu w wybranym miejscu, z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego	
· narzędzie do rozpoznawania, autoskalowania i automatycznego dopasowywanie rozmiaru rysunków figur geometrycznych rysowanych odręcznie	
· zdalne realizowanie zadań na tablicy z poziomu smartfonów lub tabletów, funkcja dostępna dla nauczyciela i uczniów, tryb współpracy  z urządzeniami  mobilnymi 	
Usługi dodatkowe	
· wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu	
· montaż oraz szkolenie techniczne w dniu montażu, wdrożenie do eksploatacji z instruktażem z obsługi i funkcjonalności urządzeń	
· dostęp do szkoleń video	
· merytoryczne szkolenie on-line z wykorzystania narzędzi TIK (min.  3 x 60 min) potwierdzone certyfikatem	
Certyfikaty produktu	
· CE	
· ROHS	
Gwarancja	
Standardowa
· 5 lat na tablicę
Serwis
zgłaszanie usterek poprzez elektroniczny system na stronie internetowej gwaranta, wysyłający automatycznie otrzyma potwierdzenie rejestracji i numer zgłoszenia


Uchwyt:
Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do min.115 cm; 
Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- min. 40 ° 
Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- min. 40 ° 
Maksymalne obciążenie - min. 11 kg
Kolor biały

Projektor:
Wyświetlacz:
Rozdzielczość: 1080p Full HD (1920x1080)
Jasność: min. 2900 lumenów
Kontrast: min. 20 000:1
Natywne proporcje ekranu: 16:9
Rozmiar ekranu: min. 1.20 m ~ 7.50 m diagonal
Lampa:
Żywotność lampy (godziny): min. 4800h (tryb normalny, min. 14000h (tryb ekonomiczny).
Optyka:
Odległość wyświetlania 0.5m - 3.35m
Złącza wejściowe/wyjściowe
Porty wejścia min. 2 x HDMI 1.4,VGA
Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm
Kontrola 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 
Poziom hałasu (typowy): max. 27dB
Poziom hałasu (maksymalny): max. 23 dB
3D: Full 3D
Pilot w zestawie
Liczba głośników: min. 1
Wattów na głośnik:  min. 9W
Zasilanie:
Zużycie energii (tryb czuwania): max. 0.6W
Zużycie energii (maksymalne): max. 330W 
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	Laptop
	Przekątna ekranu: 15,6''
Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy:  Matowa
Typ matrycy: TFT-TN
Procesor osiągający min 5000 pkt w teście PassMark  (na dzień 01.05.2022)
Dysk: SSD
Pojemność SSD: min. 240 GB
Interfejs dysku SSD: PCI-Express
Format szerokości SSD: M.2 2242
Zainstalowana pamięć RAM: min. 8 GB
Maks. Wielkość pamięci: min. 12 GB
System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny
Komunikacja: Bluetooth , WiFi 802.11 ac
Porty USB: min. 1 x USB 2.0 Type-A , min. 2 x USB 3.0 Type-A
Porty wideo: HDMI
Czytnik kart pamięci: Tak
Kamera internetowa: Tak
Czas pracy na baterii/bateriach min. 5 h
Pojemność baterii: min. 33 Wh
Waga: maks. 1.9 kg
Gwarancja: 36 miesięcy
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	Drukarka 3D
	Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 21cm x 21cm x 21cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.
Drukarka 3D z 5 –letnim wsparciem dydaktycznym 
Technologia – FDM
Pole robocze – 210 x 210 x 210 mm, podświetlane
Stół roboczy – wymienny
Obudowa drukarki – przezroczysta, zabudowana
Podgląd wydruku – stacjonarny, zdalny (WI-FI)
Wyświetlacz – z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4”
Łączność – WI-FI, USB, karta SD
Kamera – tak
Obsługiwane typy plików – .STL, .OBJ wbudowany slicer
Prędkość druku – szybka: 20-120 mm/s
Średnica dyszy – 0,4 mm
Temperatura druku – temperatura 180℃-260℃
Wysokość warstwy – 0,1 – 0,4 mm
Obsługiwany filament – kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), ABS
Obsługiwana średnica filamentu – 1,75 mm
Wymiary drukarki – 385 x 380 x 425 mm
Waga – lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg
Certyfikaty – CE, FCC, ROSH, REACH
Biblioteka projektów – online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne zgodne z PP, zintegrowane z drukarką
Oprogramowanie – TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D
Gwarancja Minimum 24 miesiące
5 –letni system wsparcia szkoły obejmujący:
 • materiały video i praktyczne instrukcje dla początkujących aby dobrze rozpocząć przygodę  z drukiem 3D,
 • filmy instruktażowe dla  nauczycieli i uczniów z podstaw projektowania oraz obsługi drukarki 3D
 • podstaw projektowania, przygotowanych do prowadzenia zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi,
• dostęp do modeli i materiałów wspierających przygotowanie do zawodów,
• scenariusze prowadzenia zajęć ogólnych  z drukiem 3D,
• wsparcie w realizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D w polskiej szkole,
• wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu zajęć poza lekcyjnych – kółka zainteresowań   z wykorzystaniem druku 3D,
 • regularnie 1 raz w tygodniu nowe koncepcje zastosowania technologii 3D zgodnie z podstawą programową,
•regularnie 1 raz w miesiącu dobrowolny udział w konsultacjach online z opiekunem merytorycznym
•dostęp do webinarów i certyfikowanych szkoleń online.
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	Wizualizer
	Oświetlenie: Diody LED
Waga produktu: maks 2,8 kg
Zużycie energii: maks. 14 W, maks. 0,7 W (w trybie czuwania)
Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę zabezpieczającą
Funkcje: Automatyczne ustawianie ostrości, Zatrzymanie obrazu, Parallel video output, SD cardviewer, Dzielenie ekranu, Zoom
Przechowywanie obrazów: Karta SD/SDHC 
Przeglądarka zdjęć bez użycia komputera: Tak
Przyłącza:  Złącze USB 1.1 typu B, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wyjście HDMI, wbudowany mikrofon, Gniazdo kart pamięci SD,
Regulacja parametrów obrazu: Automatyczne naświetlanie, Czarno-biały, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu
Rozdzielczość wyjściowa: min. SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p
Obszar rejestrowania: min. Format A3: 297 x 420 mm
Fokus Automatyczny
Zoom: tak, Optyczny min. 10, Cyfrowy min. 8
Szybkość w klatkach na sekundę: min. 28 kl./s
Gwarancja: 36 miesięcy
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	Zestaw robotów
	Roboty 8 szt
Technologia	
ChipESP32 
Minimum 10 elektronicznych wbudowanych modułów:
czujnik światła, czujnik kolorów, czujnik odcieni szarości, czujnik natężenia dźwięku, żyroskop, nadajnik i odbiornik podczerwieni, potencjometr, 3 programowalne przyciski, głośnik, wyświetlacz led, dioda rgb. Robot modułowy, zbudowany z dwóch części, moduł główny z ekranem LED oraz z platformy mobilnej na gąsienicach.

Łączność	
Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / USB.
Nie dopuszcza się robotów bez łączności bezprzewodowej lub z łącznością Bluetooth poniżej standardu 4.0.

Oprogramowanie 	
Oprogramowanie oparte na Scratch i Python. Nie dopuszcza się programów opartych na innych językach programowania takich jak Scratch 2.0, Blockly.

Bateria i czas pracy	
Minimum 950mAh > 2h.
Nie dopuszcza się pojemności poniżej 950mAh i czasu pracy poniżej 2h.

Kompatybilność	
Makeblock Neuron, Lego Technic.

Wyposażenie 	
Robot z platformą mobilną, smycz, kabel USB - Micro USB, instrukcja, karty kolorów.

Walory użytkowe	
Wsparcie dla technologii AI (sztuczna inteligencja) i IoT (Internet rzeczy).  Robot pobiera i wyświetla dane z Internetu np. temperaturę, wilgotność, jakość powietrza w wybranym mieście. 
Modularna konstrukcja- robot działa sam lub razem z platformą mobilną. Robot składa się z 2 części. 
Wsparcie dla programowania wizualnego i tekstowego, podgląd w języku Python kodu ułożonego w Scratch 3.0.
Rozszerzanie możliwości robota poprzez łączenie go z modułami Neuron i klockami Lego Technic.

Współpraca z systemem operacyjnym 	
Windows /7/8/10
Mac od MacOs Sierra
Od iOS 9.0 
Od Android 5.0 

	1 kpl
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	Urządzenie wielofunkcyjne
	Urządzenie wielofunkcyjne A4 posiadające funkcje: drukowania, skanowania, kserowania, faxu
Drukowanie:
Technologia drukowania: monochromatyczne: tusz lub pigment 
Rozdzielczość wydruku: min. 1200 x 2400 dpi
Szybkość drukowania jednostronnego (ISO/IEC 24734): min. 18 str./min
Szybkość drukowania dwustronnego (ISO/IEC 24734): min. 8 str./min
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony: maks. 7 sekund
Skanowanie:
Rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 2400 dpi
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): min. 6 ipm z podajnika ADF
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): min. 6 ipm z podajnika ADF
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Kopiowanie:
Szybkość kopiowania: min. 16 ipm Mono ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi): min. 600 x 600
Pomniejszanie/Powiększanie: min. 25 % - 400 %
Złącza:
Hi-speed USB (min. 2.0), Ethernet (min. 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
Obsługa papieru/nośników:
Automatyczny podajnik dokumentów: min. 33 kartki A4
Dupleks: Tak
Maksymalna ilość podawanego papieru: min. 250
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak
Liczba przegródek do papieru: min. 2
Informacje ogólne:
Emisja hałasu: Praca: maks 7 B (A)
Gwarancja:
36 miesięcy
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	Interaktywna podłoga
	Parametry minimalne:
- rozdzielczość ekranu XGA (1024x768 pikseli)
- jasność 3400 ANSI lumenów
- wyświetlanie obrazu bezpośrednio na podłodze
- żywotność lampy: 5800 godzin w trybie eco
- Sterowanie za pomocą ruchu oraz pisaka
- trzy rodzaje interakcji (ruchowa, pisaki interaktywne oraz robot)
- 4 pisaki interaktywne w zestawie 
- 41 gier ruchowych oraz 21 gier z wykorzystaniem pisaka interaktywnego
- możliwość dokupienia gier w dedykowanym sklepie
- sterowanie (w tym włączanie i wyłączanie) za pomocą jednego pilota
- połączenie bezprzewodowe z Internetem lub za pomocą przewodu RJ-45
- dostęp do bezpłatnych aktualizacji za pośrednictwem Internetu
- dostęp do serwisu zdalnego za pośrednictwem Internetu 
- możliwość montażu na ścianie lub statywie jezdnym
- 3 lata gwarancji
- instrukcja obsługi w języku polskim
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	Zestaw komputerowy
	Typ:Komputer osobisty 
Wbudowany system zabezpieczeń:FirmwareTrusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 
Lokalizacja:Język: polski / region: Polska 
CPU:
Procesor osiągający min 13000 pkt w teście PassMark  (na dzień 05.05.2022)
Częstotliwość zegara:Min. 3,8 GHz 
Ilość rdzeni:Min. 4 
RAM
Zainstalowana:	Min. 8 GB 
Technologia:	DDR4 SDRAM 
Faktyczna Szybkość Pamięci:3200 MHz 
Znamionowa Szybkość Pamięci:3200 MHz 
Sloty:2 (całkowita) / 1 (pusty) 
Napęd dyskowy
Typ:SSD - M.2 2242 
Pojemność:1 x min. 240 GB 
Typ interfejsu:PCI Express 3.0 x4 
Cechy:	NVM Express (NVMe) 
Napęd optyczny
Typ:Nagrywarka DVD - SATA 
Czytnik kart
Typ:Czytnik kart 3 w 1 
Obsługiwane karty pamięci błyskowej:Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC 
Interfejsy wideo:VGA, HDMI 
Urządzenie wejściowe
Typ:Mysz, klawiatura 
Praca w sieci
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:Tak
Protokół komunikacyjny danych:Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy (min.)	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu) 
1 x mikrofon (1 z przodu) 
1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 
1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
1 x wyjście liniowe audio 
4 x USB 2.0 
1 x HDMI 
1 x VGA 
Różne
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, REACH 
System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny:	Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny
Standardy ochrony środowiska
Certyfikat TCO:	TCO CertifiedDesktops 8 
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:3 lata - u użytkownika 

Monitor
Przekątna ekranu: Min. 23"
Powłoka matrycy: Matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
Format obrazu: 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16 mln
Czas reakcji: max. 15 ms
Jasność: min. 240 cd/m²
Kontrast statyczny: min. 1000:1
Kontrast dynamiczny: min. 3 000 000:1
Kąt widzenia w poziomie: min. 175 stopni
Kąt widzenia w pionie: min. 175 stopni
Złącza (min.): VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt.
Głośniki: Tak
Obrotowy ekran (PIVOT): Tak
Regulacja wysokości (Height): Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak
Możliwość montażu na ścianie – VESA: tak
Kolor: Czarny
Gwarancja: 36 miesięcy 
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	Google VR
	Kompatybilność: Windows
Rozdzielczość ekranu: min. 3664 x 1920
Częstotliwość odświeżania: min. 85 Hz
Dźwięk: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki
Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Żyroskop
Złącza: Audio, USB-C 3.0 
Pamięć wbudowana: min. 128 GB
Dołączone akcesoria: Kabel, Kontroler, Zasilacz, Wkładka dystansująca
Dodatkowe informacje: Przetwarzanie dźwięku 3D, Regulowany rozstaw ekranów (IPD)
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	Oprogramowanie biurowe
	Oprogramowanie: 25 licencji
Pakiet biurowy, zarządzany jednym kluczem licencyjnym, zawierający w ramach jednej licencji edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klienta poczty elektronicznej, program do tworzenia prezentacji lub równoważny.
Licencja dożywotnia
	1 kpl
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